**Załącznik nr 3**

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**WYCINKA DRZEW I KARCZOWANIE PNI**

# 1. Wstęp

## 1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką drzew oraz podcinką drzew i karczowaniem pni.

## 1.2 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką drzew i karczowaniem pni, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych w poszczególnych etapach:

- wycinką drzew i karczowaniem pni

- podcinka drzew

## 1.3 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST

**1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót**

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST

**2. MATERIAŁY**

Nie występują.

# 3. SPRZĘT

**3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu**

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST

## 3.2 Sprzęt do wycinki drzew i karczowania pni

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:

* piły mechaniczne,
* specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
* spycharki,
* koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.
* podnośnik koszowy

# 4.TRANSPORT

**4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu**

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST

**4.2Transport pni i karpiny**

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.

**5.WYKONANIE ROBÓT**

# 5.1Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST.

## 5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.

Teren pasa drogowego drogi powiatowej , w miejscach prowadzenia prac związanych z wycinką drzew powinien być oznakowany zgodnie z instrukcją oznakach pionowych.

# 5.3Usunięcie drzew i pni

Pnie drzew znajdujące się w pasie drogowym dróg powiatowych , powinny być wykarczowane.

Doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem rodzimym oraz odpowiednio go zagęścić.

**6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

**6.1Ogólne zasady kontroli jakości robót**

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST

# 6.2 Kontrola robót przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania .

**7.OBMIAR ROBÓT**

**7.1Ogólne zasady obmiaru robót**

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST

# 7.2Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i pni jest:

- dla drzew i pni - sztuka

**8.ODBIÓR ROBÓT**

**8.1Ogólne zasady odbioru robót**

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne"

# 8.2Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

**9.PODSTAWA PŁATNOŚCI**

**9.1Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności**

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST

# 9.2Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

Cena wykonania robót obejmuje:

* Wycięcie drzew i wykarczowanie pni,
* wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,

* zasypanie dołów,
* uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

# 10.PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.