**Ustalenie zakresu obliczeń**

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 1

|  |  |
| --- | --- |
| Zakres pełny | Zakres skrócony |
| węglowodory alifatyczne | węglowodory aromatyczne |

Brak emitorów punktowych emitujących pył

**Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej (30xmm)**

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń max(xmm) = 2,2 [m]

Emitor: Zbiornik na olej napędowy

Należy analizować obszar o promieniu 66 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.