**Opis techniczny:**

**„Przebudowa drogi nr 0557T wraz z poprawą odwodnienia i przebudową przepustów w km 4 + 237 do km 7 +749”**

Zadanie obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

* remont przepustu pod jezdnią ø 60 cm,
* remont przepustu skrzynkowego,
* remont przepustów na zjazdach,
* oczyszczenie rowu z namułu,
* umocnienie skarp prefabrykatami,
* uzupełnienie poboczy.

Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót określają:

- przedmiar robót,

- projekt wykonawczy w zakresie przepustu.

- szczegółowe specyfikacje techniczne.