**Załącznik nr ….. do SIWZ**

**Załącznik nr ……**

**do umowy Nr ZDP.273.... 2019**

**z dnia ……………………………..**

**WYKAZ DRÓG i ULIC POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020 i 2020/2021**

**Gmina Skarżysko – Kamienna**

|  |  |
| --- | --- |
| Standard III | Standard IV |
| - ul. Piłsudskiego  - ul. Niepodległości  - ul. Sokola  - ul. Szydłowiecka  - ul. Kopernika – do granic miasta  - ul. Rycerska  - ul. Krasińskiego  - ul. Armii Krajowej  - ul. Wiejska  - ul. Żeromskiego  - ul. Moniuszki  - ul. Konarskiego  - ul. Rejowska  - ul. Tysiąclecia  - ul. Rycerska  - ul. Książęca  - ul. 1-go Maja  - ul.3-go Maja  - ul. 11-go listopada  - ul. Ekonomii  - ul. Piękna  - ul. Metalowców  - ul. Legionów - odcinek od ul. Krakowskiej do ul. Prostej  - ul. Krakowska odcinek od ul. Legionów do Alei Jana Pawła II oraz od łącznicy drogi krajowej Nr 7 w kierunku południowym do placu do zawracania | - ul. Żurawia  - ul. Towarowa – odcinek od ul. 1-go Maja do dojazdu do terenów PKP  - ul. Łyżwy  - ul. Staszica  - ul. Kilińskiego  - ul. Ponurego  - ul. Paryska  - ul. Cmentarna  - ul. Słoneczna  - ul. Wioślarska  - ul. Sportowa  - ul. Prosta  - ul. Struga  - ul. Staffa |

**Gmina Skarżysko Kościelne**

|  |  |
| --- | --- |
| Standard III | Standard IV |
| - droga nr 0557T  - droga nr 0573T  - droga nr 0576T | - droga nr 0558T  - droga nr 0555T  - droga nr 0575T  - droga nr 0556T  - droga nr 34478 |

**Gmina Suchedniów**

|  |  |
| --- | --- |
| Standard III | Standard IV |
| - droga nr 0578T  - ul. Langiewicza  - ul. Bugaj  - ul. Bodzentyńska | - ul. Jasna  - ul. Poziomskiego  - ul. E. Peck  - ul. Zagórska  - ul. Żeromskiego |

**Gmina Łączna**

|  |  |
| --- | --- |
| Standard III | Standard IV |
| - droga nr 0307T  - droga nr 0587T  - droga nr 0588T | - droga nr 0595T  - droga nr0593T  - droga nr 0591T  - droga nr 0590T  - droga nr 0589T |

**STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 października 1994 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Standard** | **Opis stanu utrzymania**  **drogi dla danego**  **standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk** | | |
| **Po ustaniu opadów śniegu** | **Od stwierdzenia wystąpienia zjawisk** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 1 | Jezdnia czarna:  - sucha  - mokra  Przejezdność całodobowa | Dotyczy jezdni i poboczy  - luźny - 2 godz.  - błoto pośniegowe - 4 godz.  - zajeżdżony - nigdy  - zaspy - nigdy | - gołoledź  - szron  - szadź  - pośniegowa  - lodowica | - 2 godz.  - 2 godz.  - 2 godz.  - 4 godz.  - 4 godz. |
| 2 | 2 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości  Jezdnia posypana na całej długości | - luźny - 4 godz.  - błoto pośniegowe - 6 godz.  - zajeżdżony - występuje  /cienka warstwa  nieutrudniająca ruchu/ | - gołoledź  - szron  - szadź  - pośniegowa  - lodowica | - 3 godz.  - 3 godz.  - 3 godz.  - 4 godz.  - 4 godz. |
| 3 | 3 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości  Jezdnia posypana na:  - skrzyżowania z drogami  - skrzyżowania z koleją  - odcinkach o pochyleniu  >4%  - przystankach autobusowych  - innych miejscach  ustalonych przez Zarząd  Drogi | - luźny - 6 godz.  - zajeżdżony - występuje  - zaspy, języki śniegowe:  - lokalnie - 6 godz.  Utrudnienia dla samochodów osobowych | W miejscach  wyznaczonych  - gołoledź  - szron  - szadź  - pośniegowa  - lodowica | - 5 godz.  - 5 godz.  - 5 godz.  - 6 godz.  - 5 godz. |
| **4** | **4** | **Jezdnia odśnieżona na całej szerokości**  **Jezdnia posypana na odcinkach decydujących**  **o możliwości ruchu** | **- luźny - 8 godz.**  **- zajeżdżony - występuje**  **- języki śnieżne - występują**  **- zaspy - do 8 godz.**  **Dopuszczalne przerwy**  **w komunikacji do 8 godz.** | **W miejscach wyznaczonych**  **- gołoledź**  **- pośniegowa**  **- lodowica** | **- 8 godz.**  **- 10 godz.**  **- 8 godz.** |
| **5** | **5** | **Jezdnia odśnieżona,**  **w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek**  **Jezdnia posypana na odcinkach decydujących**  **o możliwości ruchu** | **- luźny - 16 godz.**  **- zajeżdżony - występuje**  **- nabój śnieżny - występuje**  **- zaspy - występują do**  **24 godz.**  **Dopuszczalne przerwy**  **w komunikacji do 8 godz.** | **W miejscach wyznaczonych**  **- gołoledź**  **- pośniegowa** | **- 8 godz.**  **- 10 godz.** |
| **6** | **6** | **Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Drogi** | **- luźny - występuje**  **- zajeżdżony - występuje**  **- nabój śnieżny - występuje**  **- zaspy - występują do**  **48 godz.** | **W miejscach wyznaczonych**  **- wszystkie rodzaje śliskości**  **po odśnieżeniu - 2 godz.** | |