**Załącznik nr ….. do SIWZ**

**Załącznik nr ……**

**do umowy Nr ZDP.273.... 2019**

**z dnia ……………………………..**

**WYKAZ DRÓG i ULIC POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020 i 2020/2021**

 **Gmina Skarżysko – Kamienna**

|  |  |
| --- | --- |
|  Standard III |  Standard IV |
| - ul. Piłsudskiego - ul. Niepodległości- ul. Sokola - ul. Szydłowiecka - ul. Kopernika – do granic miasta- ul. Rycerska - ul. Krasińskiego- ul. Armii Krajowej - ul. Wiejska - ul. Żeromskiego - ul. Moniuszki- ul. Konarskiego- ul. Rejowska- ul. Tysiąclecia - ul. Rycerska - ul. Książęca- ul. 1-go Maja - ul.3-go Maja - ul. 11-go listopada- ul. Ekonomii- ul. Piękna - ul. Metalowców- ul. Legionów - odcinek od ul. Krakowskiej do ul. Prostej - ul. Krakowska odcinek od ul. Legionów do Alei Jana Pawła II oraz od łącznicy drogi krajowej Nr 7 w kierunku południowym do placu do zawracania  | - ul. Żurawia - ul. Towarowa – odcinek od ul. 1-go Maja do dojazdu do terenów PKP- ul. Łyżwy- ul. Staszica - ul. Kilińskiego - ul. Ponurego - ul. Paryska - ul. Cmentarna - ul. Słoneczna - ul. Wioślarska - ul. Sportowa - ul. Prosta- ul. Struga- ul. Staffa |

**Gmina Skarżysko Kościelne**

|  |  |
| --- | --- |
|  Standard III |  Standard IV |
|  - droga nr 0557T- droga nr 0573T- droga nr 0576T  | - droga nr 0558T- droga nr 0555T- droga nr 0575T- droga nr 0556T- droga nr 34478 |

**Gmina Suchedniów**

|  |  |
| --- | --- |
|  Standard III |  Standard IV |
|  - droga nr 0578T- ul. Langiewicza - ul. Bugaj - ul. Bodzentyńska  | - ul. Jasna - ul. Poziomskiego- ul. E. Peck- ul. Zagórska - ul. Żeromskiego |

**Gmina Łączna**

|  |  |
| --- | --- |
|  Standard III |  Standard IV |
| - droga nr 0307T- droga nr 0587T- droga nr 0588T | - droga nr 0595T- droga nr0593T- droga nr 0591T- droga nr 0590T- droga nr 0589T |

**STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH**

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 października 1994 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **Standard** | **Opis stanu utrzymania****drogi dla danego****standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk** |
| **Po ustaniu opadów śniegu** | **Od stwierdzenia wystąpienia zjawisk** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Jezdnia czarna:- sucha - mokra Przejezdność całodobowa | Dotyczy jezdni i poboczy - luźny - 2 godz. - błoto pośniegowe - 4 godz.- zajeżdżony - nigdy- zaspy - nigdy  | - gołoledź- szron- szadź- pośniegowa- lodowica | - 2 godz.- 2 godz.- 2 godz. - 4 godz.- 4 godz. |
| 2 | 2 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokościJezdnia posypana na całej długości | - luźny - 4 godz.- błoto pośniegowe - 6 godz.- zajeżdżony - występuje  /cienka warstwa nieutrudniająca ruchu/  | - gołoledź- szron- szadź- pośniegowa- lodowica | - 3 godz.- 3 godz.- 3 godz. - 4 godz.- 4 godz. |
| 3 | 3 | Jezdnia odśnieżona na całej szerokościJezdnia posypana na:- skrzyżowania z drogami- skrzyżowania z koleją- odcinkach o pochyleniu  >4%- przystankach autobusowych- innych miejscach  ustalonych przez Zarząd  Drogi  | - luźny - 6 godz.- zajeżdżony - występuje- zaspy, języki śniegowe:- lokalnie - 6 godz. Utrudnienia dla samochodów osobowych  | W miejscach wyznaczonych- gołoledź- szron- szadź- pośniegowa- lodowica | - 5 godz.- 5 godz.- 5 godz. - 6 godz.- 5 godz. |
| **4** | **4** | **Jezdnia odśnieżona na całej szerokości****Jezdnia posypana na odcinkach decydujących** **o możliwości ruchu** |  **- luźny - 8 godz.****- zajeżdżony - występuje****- języki śnieżne - występują** **- zaspy - do 8 godz.** **Dopuszczalne przerwy** **w komunikacji do 8 godz.**  | **W miejscach wyznaczonych****- gołoledź****- pośniegowa****- lodowica** | **- 8 godz.****- 10 godz.** **- 8 godz.** |
| **5** | **5** | **Jezdnia odśnieżona,** **w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek****Jezdnia posypana na odcinkach decydujących** **o możliwości ruchu** | **- luźny - 16 godz.****- zajeżdżony - występuje****- nabój śnieżny - występuje** **- zaspy - występują do**  **24 godz.** **Dopuszczalne przerwy** **w komunikacji do 8 godz.**  | **W miejscach wyznaczonych****- gołoledź****- pośniegowa** | **- 8 godz.****- 10 godz.** |
| **6** | **6** | **Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Drogi** | **- luźny - występuje****- zajeżdżony - występuje****- nabój śnieżny - występuje** **- zaspy - występują do**  **48 godz.** | **W miejscach wyznaczonych****- wszystkie rodzaje śliskości**  **po odśnieżeniu - 2 godz.**  |