**Załącznik nr 1**

**Opis przedmiotu zamówienia na:**

**„Wycinka i podcinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2020”.**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wycince i podcince drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2020.

W zakres zadania wchodzą następujące parce :

1. **Wycinka drzew – rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych.**
* Zabezpieczenie miejsca wycinki drzew
* Wycięcie drzewa
* Wykarczowanie (frezowanie) korzeni
* Wywóz drewna z miejsca wycinki
* Uporządkowanie terenu poprzez wyzbieranie pozostałości gałęzi.

 Wycince drzew podlegają drzewa wskazane przez Zamawiającego w załączonym wykazie, zgodnie z wydanymi w tym zakresie decyzjami administracyjnymi. Drzewa przeznaczone do wycinki są oznakowane . Drewno z wycinki oraz gałęzie i pozostały materiał drzewny po wycince Wykonawca wywiezie na własny koszt ( wykonawca obniża cenę jednostokową o wartość pozyskanego drewna opałowego). Powstałe karpy po wycince drzew należy wykarczować lub wyfrezować . Karczowanie lub frezowani pni i korzeni należy wykonać na głębokość 30 cm poniżej poziomu gruntu, a po wyfrezowaniu wyrównać teren poprzez zasypanie ziemią nierówności i zagrabienie, przy czym całość gleby zanieczyszczonej podczas karczowania lub frezowania należy wymienić. Wycinkę drzew należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

1. **Podcinka drzew – rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych.**
* Zabezpieczenie miejsca wycinki drzew
* Cięcie pielęgnacyjne korony drzew powodujące jej zmniejszenie o1/3 objętości
* Zabezpieczenie miejsc cięcia środkami grzybobójczymi
* Wywiezienie i utylizacja obciętych gałęzi
* Uporządkowanie terenu wokół drzewa poprzez wyzbieranie pozostałości gałęzi .

 Cięcie pielęgnacyjne koron drzew polega na usunięciu posuszu z koron i przycięciu konarów, które zagrażają otoczeniu. Wszystkie cięcia prowadzone w konarach drzew powinny być wykonane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, by nie usunąć więcej niż 30% masy asymilacyjnej drzewa, cięcie grubych gałęzi i konarów traktować jako ostateczność . Miejsca po wykonywanych cięciach należy zabezpieczyć środkiem grzybobójczym. Po zakończeniu podcinki drzew teren przyległy do drzewa należy uporządkować poprzez wywiezienie obciętych gałęzi oraz wygrabienie pozostałości gałęzi.

Wykaz drzew objętych podcinką zawiera załączony wykaz.

Szczegółowy sposób realizacji usługi zgodnie z załączoną szczegółową specyfikacją techniczną.

Termin realizacji usługi:

- od 15.01.2020 r. do 29.02.2020 r.

- od 15.10.2020 r. do 30.12.2020 r.