**Załącznik 1 do siwz**

**ZADANIE NR 3 : VIDEOGASTROSKOP HD (Gastroskop) – 1 szt.**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I UŻYTKOWE):**

**Oferuję produkt:**

Producent/Firma: ……..............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Urządzenie typ: ......................................................................................... Rok produkcji .......................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry/warunki** | **Warunek graniczny** | **POTWIERDZENIE WYMAGAŃ**  **Tak/Nie/Opis** |
|  | Kąt obserwacji 1400 | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min 4-100 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,3 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,4 mm | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego 2,8 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza min. 1100 mm | TAK, podać |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu:  - w górę 2100  - w dół 900  - w lewo 1000  - w prawo 1000 | TAK |  |
|  | Trzy programowalne przyciski endoskopowe | TAK |  |
|  | Kamera endoskopu z matrycą w technologii Super CCD | TAK |  |
|  | Obsługa dziesięciu wirtualnych elektronicznych trybów obrazowania | TAK |  |
|  | Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu zintegrowanym złączem elektronicznym | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, wyposażony w nakładkę zabezpieczającą złącze elektroniczne aparatu | TAK |  |
|  | Typ konektora – dwugniazdowy | TAK |  |
|  | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu: EPX-2500 | TAK |  |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020r., kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.........................................

podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy