Zestawienie aerodynamicznej szorstkości terenu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis strefy | Powierzchnia, m2 | Aerodynamiczna szorstkość terenu, m |
| 1 | miasto 10-100 tys. mieszkańców - zabudowa niska | 23 010 |  0,5 |
| 2 | sady, zarośla, zagajniki | 3 148 |  0,4 |
| 3 | pola uprawne |  5 258 |  0,035 |
|  | Suma/Średnia |  31 416 |  **0,4122** |